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ОТДЕЛКА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
  Сторонами согласовано, что в Объекте долевого строительства выполняются следующие виды работ:
1. Возведение стен и перегородок: выполняются все стены по периметру Квартиры и внутриквартирные перегородки, под отделку в соответствии с проектом;
2. Установка дверей и окон;
3. Сантехнические работы: выполняется ввод холодного и горячего водоснабжения с выполнением трубных разводок с подключением сантехприборов (ванна, смеситель с душем, раковина, смеситель для раковины), раковина на кухне не устанавливается;
4. Электротехнические работы: выполняется комплекс электромонтажных работ с установкой оконечных устройств (электрические розетки, интернет- розетка, выключатели) без приобретения и установки осветительных приборов;
5. Слаботочные сети: осуществляется ввод слаботочных систем в квартиру с установкой оконечных устройств в соответствии с проектом. Подключение сигнала слаботочных систем выполняется Участником самостоятельно и за свой счет по отдельному договору после передачи Объекта долевого строительства Участнику по Акту приема-передачи.
6. Состав отделочных работ:
6.1. Кухня:
· стены: оклеивание стен флизелиновыми обоями под покраску без окраски; выключатель 1 шт.; розетки над столешницей для подключения кухонной техники 3 шт.; Розетка с заземлением для подключения плиты 1 шт.; розетка под телевизор 1 шт. 
· потолки: натяжной потолок с выводом под светильник 1 шт. Осветительные приборы не устанавливаются;
· полы: ламинат Egger или аналог, 32 класс; плинтус.

6.2. Прихожая:
· стены: оклеивание стен флизелиновыми обоями под покраску без окраски; выключатель 1 шт.; розетка под роутер 1 шт. 
· потолки: натяжной потолок с выводом под светильник 1 шт. Осветительные приборы не устанавливаются;
· полы: -ламинат 33 класса,  плинтус ;

6.3. Санузел /ы:
· потолки: натяжной потолок, точечные светильники 2 шт.;
· полы: -керамическая плитка /керамогранит;
· стены: 
- вертикальные и горизонтальные зашивки коммуникаций (трубы канализации зашиты в ГКЛ короб);
- облицовка керамической плиткой
- выключатель 1 шт.;
- розетка под фен/бритву 1 шт.;
 - Электрический полотенцесушитель;
- Вывод для LED-зеркала или светильника;
- установка сантехники: раковина, установленная на напольную тумбу с выдвижными ящиками, смеситель, унитаз, установка на пол, акриловая ванная, смеситель с душевым гарнитуром

6.4. Жилые комнаты: 
· стены: -оклеивание стен флизелиновыми обоями под покраску без окраски; выключатель 1 шт.; розетки у изголовья кровати 2 шт.;
· потолки: натяжной потолок  с выводом под светильник 1 шт. Осветительные приборы не устанавливаются;
· полы: ламинат 33 класса, плинтус. 
Все материалы и оборудование могут быть заменены Застройщиком на аналогичные по качеству и потребительским характеристикам без ухудшения характеристик Объекта.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора участия в долевом строительстве.
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